Installazione e upgrade del software 
-------------------------------------

1) eseguire il setup

2) nella richiesta del path di installazione modificare chkcarg lt in ckhcarg_lt

3) non istallare mdac se si dispone di una versione recente

4) alla fine dell'installazione decomprimere il file chk.zip nella directory di installazzione

4i) richiedere al Servizio geologico il file chk.sgn specifico per il foglio da collaudare

5) rinominare il file eseguibile, nella directory di installazzione, chkcarg_lt.exe in chkcarg_lt.old

6) decomprimere il file chkcarg_lt.zip nella directory di installazzione

7) avviare il programma
