**PNS N. 01/18/AGP GAR PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ALLA GESTIONE PER UN ANNO DI TRE STAZIONI DI MONITORAGGIO DELLA RETE ONDAMETRICA NAZIONALE DELL’ISPRA - CHIARIMENTI**

I riferimenti all’attestazione di avvenuto sopralluogo, quale allegato n. 9, e al documento “criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e relativa ponderazione”, quale allegato n. 4, contenuti a pagina due dell’invito inoltrato agli operatori economici devono correttamente riferirsi:

* Attestato di sopralluogo: allegato n. 8
* Criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e relativa ponderazione: allegato n. 3

**D.1**

Preghiamo di volerci fornire le prescrizioni di Marifari per i sistemi di segnalamento marittimo delle boe oggetto dell'Appalto, onde poter valutare eventuali interventi di manutenzione e/o sostituzione.

**R.1**

Di seguito le caratteristiche luminose dettate dalla Marina Militare per le boe ondametriche precedentemente in uso (eventualmente suscettibili di aggiornamento):

- supporto: boa gialla sormontata da fanale e miraglio radarabile;

- colore della luce: giallo;

- altezza della luce s.l.m.: 3 metri;

- caratteristiche della luce: n.5 lampi di durata 0,05 secondi nei primi 10 secondi, seguiti da un'eclissi lunga di ulteriori 10 secondi, periodo 20 secondi;

- portata della luce: 3 miglia nautiche;

- visibilità: a giro di orizzonte.